**Timer 0**

Fout = 1 kHz

F mcu = 8 MHz

8000000/1000 = 8000 nr.

8000/256 = 31.25 {1/1, 1/8, 1/64, 1/256, 1/1024}

8000 / 64 = 125