# tacte *X* in registrul ICR1

T\_clk = 1 / (Fmcu/prescler)

Time = *X* \* T\_clk